Инструкция прибора электро массажа

Прибор работает от сети 220V, элементов питания ААА или usb.

Последовательность включения электростимулятора и регулировка воздействия

ONN/OFF – Включение/выключение прибора

MODE - выбор режима, 8 режимов

STRONG – увеличение тока от «0» до максимального

WEAK – уменьшение тока до «0»

MIDBAND – Мягкий режим

CHIEN – выбор языка АНГЛИЙСКИЙ/КИТАЙСКИЙ

Установите электроды на точки для массажа и подключите их с помощью соединительных проводов к пульту управления. Для включения используйте кнопку ON. Выберите нужный режим (MODE), дополнительно можно также установить мягкий режим MIDBAND. Кнопкой STRONG установите комфортный уровень массажа. Если необходимо уменьшить ток, то пользуйтесь кнопкой WEAK